**АКТ**

**осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. № \_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с приказом №\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

ФИО

Члены комиссии:

ФИО

ФИО

Провела осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей на объекте ОАО «» по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в помещениях *таком-то (указать).*

При проверке выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. Замки не имеет механических повреждений и работает исправно.

**Заключение:**

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей не требуется. Указанные противопожарные двери пригодны к дальнейшей эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии  ФИО |  |
| Члены комиссии:  ФИО |  |
| ФИО |  |
|  |  |
|  |  |